**安徽相王医疗健康股份有限公司牙科及浴池改造工程招标文件**

### 一、投标须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 安徽相王医疗健康股份有限公司牙科及浴池改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 安徽相王医疗健康股份有限公司南区 |
| 3 | 标段划分 | 本项目分为一个标段 |
| 4 | 质量标准要求 | 合格 |
| 5 | 招标范围 | 牙科及浴池改造（详见招标清单及图纸要求） |
| 6 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 8 | 计价方式 | **固定总价** |
| 9 | 投标人资格 | 具有独立法人资格，建筑三级及以上资质，能够承担本项目能力。  |
| 10 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 11 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金额 | 投标人需缴纳投标保证金3000元。缴纳投标保证金须以现金方式在开标前现场提交。中标单位的投标保证金在履约保证金足额缴纳后无息退还；未中标单位的投标保证金在定标后无息退还。投标人在投标有效期内撤回投标文件、及投标人中标后不愿签订合同，其投标保证金不予退还。 |
| 13 | 联合体投标 | 本工程不接受联合体投标 |
| 14 | 踏勘现场 | 招标人不组织集中现场踏勘，投标人可自行进行踏勘 |
| 15 | 工期要求 | 20个日历日(开工时间以合同约定日期为准) |
| 16 | 投标文件份数 | 正本一份，副本两份，并提供与纸质版完全一致的电子版（U盘或光盘）。 |
| 17 | 投标文件递交方式及递交截止时间 | 开标现场提交。投标截止时间：2020年10月9日下午3时 (北京时间) |
| 18 | 中标服务费 | 中标人须以现金缴纳2000元中标服务费 |
| 19 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 20 | 履约保证金 | 中标单位应于接到中标通知书后的5日内向采购人指定账户打入中标价款的10%作为履约保证金，并在15个工作日内签订合同，在合同未签订前，招投标文件将构成约束双方的协议。若中标单位未在规定时间内缴纳履约保证金，并无正当理由的视为自动放弃中标资格。 |
| 21 | 报名方式与报名截止时间 | 采取网上报名，于2021年10月8日下午17：00前，将投标单位的营业执照影印件、单位联系方式通过电子邮件形式发送至邮箱2295829959 @QQ.com |
| 22 | 招标疑问提交时间和疑问答复时间 | 任何要求澄清招标文件的投标人均应在2021年9月29日上午12:00之前以不署名的电子邮件形式发送至安徽皖北康复医院办公室邮箱 2295829959@QQ.com，招标单位在2021年9月30日下午5:00前在安徽皖北康复医院网站统一公告答疑。 |
| 23 | 友情提醒 | 投标人请戴口罩，扫安康码进入招标人单位和开标场所 |

### 二、投标须知

#### （一）总 则

**1、概况**

1.1总控制价为**18万元**。

1.2牙科在三间办公室基础上进行改造，浴池在二间仓库的基础上改造。

**2、施工要求**

所有的工程施工以及配套的电力设施要满足施工工艺要求及工程质量验收规范规定。

**3、工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|
| **牙科改造装饰工程** |
| 1 | 拆除工程 | 1、拆除内容，详见图纸。2、勘察现场及周边，建渣外运，运距及弃土场地自行考虑。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2 | 土石方 | 1、土壤类别：现场勘察，结合图纸2、挖土深度：满足设计要求3、包含场内转运及外运4、其他：满足文明施工及其他施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
|
| 3 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度级：MU10煤矸石实心砖，240\*115\*532、砂浆强度级：M10砌筑砂浆
 | m3 | 6.130 |  |  |
| 4 | 室内地坪恢复 | 1、地坪厚度：10cm碎石垫层，10cm砼面层2、混凝土强度等级：C25 | m2 | 62.720 |  |  |
| 5 | 地面瓷砖恢复 | 1、800\*800\*10地砖铺设2、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 62.720 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂找平 | m2 | 55.780 |  |  |
| 7 | 墙面装饰抹灰-硫酸钡水泥 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 20.910 |  |  |
| 8 | 墙面装饰抹灰-石膏砂浆 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 23.100 |  |  |
| 9 | 块料墙面 | 1、300\*600\*10墙砖粘贴2、20mm厚1:2水泥砂浆结合层 | m2 | 68.670 |  |  |
| 10 | 吊顶天棚 | 吊顶形式、吊杆规格、高度、复合板、面层：满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 11 | 墙面腻子涂料 | 1、乳胶漆底漆一遍面漆二遍2、满刮腻子二遍 | m2 | 10.040 |  |  |
| 12 | 天棚腻子涂料 | 1、乳胶漆底漆一遍面漆二遍2、满刮腻子二遍 | m2 | 9.290 |  |  |
| 13 | 铝合金隔断 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸2、铝合金材质：隔热铝型材3、玻璃品种、厚度：6钢化+12空气+6钢化 | 项 | 1.000  |  |  |
|
| 14 | 铝合金窗 -固定窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸2、窗材质：隔热铝型材3、玻璃品种、厚度：6钢化+12空气+6钢化 | m2 | 42.040 |  |  |
|
| 15 | 牙片室防护观察窗 | 1、详见图纸2、满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 16 | 牙片室防护门 | 1、详见图纸及图集2、满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 17 | 牙片室铅百叶排气扇 | 1、详见图纸及图集2、满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 18 | 不锈钢无菌传递窗 | 1、详见图纸及图集2、满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 19 | 精品实木门带套 | 满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 20 | 钢质防火门 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 2.100 |  |  |
| 21 | 水电管线铺设 | 1、给水管件PPR40/32/25/202、排水管件UPVC110/75/503、线管JDG20/电线bv4/2.5/4、主线65钢管、配线4\*25+1\*165、含凿（压）槽/开孔，管材线材及铺设6、普通灯具，规格：600\*600格栅等7、照明开关8、插座9、现场勘察，结合图纸，满足设计及施工规范要求10、其他 | 项 | 1.000 |  |  |
|
|
| **浴室改造装饰工程** |
| 22 | 拆除工程 | 1、拆除内容，详见图纸。2、勘察现场及周边，建渣外运，运距及弃土场地自行考虑。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 23 | 土石方 | 1、土壤类别：现场勘察，结合图纸。2、挖土深度：满足设计要求3、包含场内转运及外运4、其他：满足文明施工及其他施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
|
| 24 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10煤矸石实心砖，240\*115\*532、砂浆强度级：M10砌筑砂浆 | m3 | 6.040 |  |  |
| 25 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂找平 | m2 | 226.710 |  |  |
| 26 | 墙面一般抹灰 | 聚合物砂浆6mm厚 | m2 | 226.170 |  |  |
| 27 | 地沟 | 满足设计及施工规范要求 | m3 | 2.370 |  |  |
| 28 | 零星项目一般抹灰 | 详见图纸 | m2 | 8.880 |  |  |
| 29 | 细石混凝土楼地面 | 1、60mm厚C15垫层2、20mm厚水泥砂浆3、50厚细石混凝土找坡 | m2 | 53.980 |  |  |
| 30 | 楼（地）面涂膜防水 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 230.550 |  |  |
| 31 | 块料墙面 | 1、300\*600\*10墙砖粘贴2、20mm厚1:2水泥砂浆结合层 | m2 | 169.120 |  |  |
| 32 | 块料楼地面 | 1、800\*800\*10地砖铺设2、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 53.980 |  |  |
| 33 | 吊顶天棚 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 53.980 |  |  |
| 34 | 满刮腻子 | 刮腻子遍数：满刮腻子二遍 | m2 | 53.980 |  |  |
| 35 | 抹灰面油漆 | 1、防霉乳胶漆底漆一遍面漆二遍2、满刮腻子二遍 | m2 | 53.980 |  |  |
| 36 | 断桥铝窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸2、窗材质：隔热铝型材3、玻璃品种、厚度：6钢化+12空气+6钢化4、设计及施工规范要求 | m2 | 1.440 |  |  |
|
| 37 | 防盗门 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 4.600 |  |  |
| 38 | 水电改造 | 1、给水管件PPR50/40/32/25/20；水表及水表井2、排水管件UPVC110/75/50；HDPE-300/700检查井3、线管JDG20/电线bv6/4/2.54、钢索架设主线4\*70+1\*355、配电箱：详见电施系统图6、含凿（压）槽/开孔，管材线材及铺设，洁具及安装，灯具及安装。7、现场勘察，结合图纸，满足设计及施工规范要求8、其他 | 项 | 1.000 |  |  |

**4、清单说明**

4.1工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

4.2清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

4.3投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

4.4投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

**5、报价要求**

5.1投标报价依据招标工程量清单并结合图纸和现场，投标人充分考虑施工安全、劳动保护和防疫安全等其他风险因素。

5.2除非合同另有规定，工程量清单中每项单价包含完成对应项目的人工、材料、机械、措施费用以及与此相关的所有税费、投入和利润。

5.3清单工程量仅作为参考，投标人要依据图纸和施工经验编制报价文件。

**6、投标费用**

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

**7、下列情况之一者为废标：**

7.1没有按照招标文件要求提交投标保证金的；

7.2投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

7.3投标人的投标报价多于一个，且未指定以哪个为准；

7.4投标文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）；

7.5投标文件未按招标文件规定的格式和要求编制；

7.6没有对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

7.7串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

7.8评委会一致确认应属于废标的其它严重情况；

7.9纸质版报价单与电子版不一致的。

#### （二）投标文件的编制

##### 1、投标文件的组成

1.1投标函；附件（一）

1.2投标报价表；附件（二）

1.3法定代表人身份证明书；附件（三）

1.4法人授权委托书；附件（四）

1.5承诺函；附件（五）

1.6服务承诺函，承诺内容应满足招标方基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出；附件（六）

1.7质保承诺函；附件（七）

1.8贵公司近3年内有建设工程业绩（不接受贵公司与关联公司业绩），提供建设工程合同或中标通知书扫描件加以证明（加盖公章）；

1.9按照安徽省建设工程2018计价依据编制的预算书；

1.10贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如企业法人经营执照、税务登记证等复印件并加盖公章；

1.11工期安排计划及投标人认为需要表述的与本次招标有关的其它内容。

**2、投标文件装订要求**

2.1投标人须把投标文件装订成册，一式三份。投标文件须盖投标人公章，并有法定代表人或委托代理人的签名。

2.2三份投标文件装在一个文件袋内，文件袋要密封，封面注明招标项目和招标单位、投标人名称，并注明“开标时启封”字样并加盖齐缝公章。投标文件不按规定密封视为无效。

#### （三）开标

##### 1、开标

1.1招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或被授权代理人必须参加开标会议，法定代表人或被授权代理人出示法人身份证明书或法人授权委托书及有效身份证明的原件(格式参照招标文件提供的格式)，以便开标会议上证明其身份。以上证件不能出示或不符合要求的，其投标文件将被拒收。

1.2投标单位参加开标的法定代表人或授权代理人，必须在规定的投标文件递交截止时间前到达现场签到,否则将拒收投标文件。

1.3投标企业提供的以上材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，将不予退还投标保证金，取消投（中）标资格，并在发布招标文件的网站上公示。

1.4开标由招标方项目负责人主持，并按规定的程序进行：

#### （四）评标

##### 1、评标委员会与评标

1.1 评标活动由评标委员会负责

评标工作由招标单位依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员随机选取，评委会推举一名组长。招标人招标管理人员和纪律检查人员全程监督。评标委员会对招标文件理解出现偏差或遗漏时，招标管理人员提醒和督促纠正，纪律检查人员负责评标工作秩序的维持。

1.2评标采用保密方式进行。

1.3本次评标采用综合评标法，评标委员会按照综合得分从高到低依次排序，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，推荐前2名为中标候选人；如果投标人不足三家，进行二次报价；不足两家采取洽商方式确定中标人。

1.4中标人的确定：招标人报请院领导集体确定，从评标委员会推荐的中标候选人中确定预中标人，进行不少于3个工作日的公示。

1.5具体评分标准如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **分值** | **评分标准** | 得分 |
| 1 | 投标总报价 | 80 | 通过预审的低于或等于控制总价的为有效报价，通过资格审核的各投标人报价的最低有效报价为基准价，得分80分。其他投标人的价格得分为：基准价/投标报价×80  |   |
| 2 | 公司业绩 | 5 | 2018年8月1日以来的工程业绩。提供一份得2分，每多提供一份得1分。（本小项最高不超过5分）。 |  |
| 3 | 服务承诺 | 5 | 承诺：接到投标人派修单48小时内施工得5分，接到投标人派修单72小时内施工得2分，无承诺或大于72小时得0分。（本项最高分5分） |  |
| 4 | 质保承诺 | 10 | 承诺：整体质保期为一年得1分，整体质保期为二年得5分，整体质保期为三年得10分。（本项最高分10分） |  |

#### 合同主要条款

**1、合同价款**

1.1报价采用固定总价方式，所有项目的报价均包含了投标人为完成该项内容的全部投入（包含税费）和收益，即招标人应该支付的购买价格。

1.2除非出现招标人主张的工程设计重大变更，总价不予调整。

**2、验收**

2.1隐蔽工程验收

有防水要求或涉及环保和安全，前道施工被后道工序掩盖的项目，在后道施工工序进行前，中标人要主动申请主管部门和使用部门验收签字，否则不予结算。

2.2竣工验收

中标人完成施工合同约定内容并符合竣工验收条件后的3日内申请招标人主管部门组织验收，主管部门组织参建各方进行工程验收并签字确认。

**3、工程款结算与支付**

3.1结算竣工验收单为必要资料。

3.2工程结算书由招标人主管部门审核、院分管领导签批。

3.3工程竣工验收合格后，中标人凭借生效的结算书、增值税发票按照招标人财务规范流程办理付款，招标人在一个月内支付80%工程款，竣工验收满6个月付清余款。

**4、免费质保期**

保修期执行投标人承诺。保修期从工程验收合格开始计算，质保期内出现质量问题免费维修完工并验收合格之日起，维修项目质保期重新计算。

**5、服务承诺**

服务承诺执行投标人承诺。

**6、双方义务**

6.1招标人义务

（1）负责提供施工用水水源和电源以及其施工产生的水耗、电耗费用。

（2）按照本合同的约定及时结算和支付乙方工程款。

（3）及时通知乙方履行质保期内维修整改义务。

6.2中标人义务

（1）应按施工安全规范保证安全施工，对施工安全承担全部责任，对因乙方原因给甲方造成的损失承担赔偿责任；对中标人工作人员在招标人院区内的安全负全责。

（2）在施工期间因己方过错损坏原有建筑物应承担赔偿责任。

（3）应及时清理因建设施工产生的垃圾，未及时清理的，甲方可以安排第三方清理，其费用从该项工程款中扣除。

（4）及时向甲方递交结算资料。

**7、履约保证金**

7.1缴纳

投标人在收到中标通知书后5日内将履约保证金，按照中标价款的10%打入招标人指定账户。

7.2退还

合同期满后，综合评价履约情况，按照质保期已满但未履行保修义务的留足款项，其余的无息退还。

**8、违约责任**

8.1未经招标人允许，中标人不得私自将工程分包，严禁转包。若发现中标人私自将工程分包或者转包的，招标人有权终止并解除合同，中标人需赔偿因此给招标人造成的一切损失。

8.2若由于中标人原因，致使工程停建或出现重大质量事故等违约行为，中标人应赔偿因此给招标人造成的一切损失。

8.3由于中标人原因未能履行按承诺及时施工和维修响应义务，工期每延误一天或维修响应时间一次不符合投标承诺，中标人承担合同价款的千分之二违约金，该违约金从履约保证金中扣除，履约保证金不足部分招标人保留追偿权。

8.4工程质量不符合约定和行业规范的，中标人无条件返修直至符合合同约定的质量标准，修补后仍不能达到合格标准，不能交工，拆除后重新施工的，费用由中标人自理。

**9、解决纠纷方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

**附件（一）**

 **投 标 函**

致：安徽相王医疗健康股份有限公司

1、在研究了 招标文件后，我们愿意按人民币 元(大写： ) 的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施，完成本工程施工招标全部工程内容及其保修工作。

2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在合同签字盖章后的次日履行合同约定。

3、我们保证工程质量达到国家标准。

4、我单位参加本工程施工拟派项目负责人 。

5、在合同书正式签署生效之前，本投标文件(与招标文件有抵触的内容除外)连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们不需要你单位负担我们的任何投标费用。

7、随同本投标文件，我们出具人民币 元的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件，或在接到中标通知书后未能按时或拒绝签订合同书，你单位有权不予退还投标保证金，并另选中标人。

投标人(公章)：

法定代表人(签字) ：

联系人：

地 址： 邮 编：

电 话： **传 真：**

开户银行： 帐 号：

日 期： 年 月 日

**附件（二）**

**投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|
| **牙科改造装饰工程** |
| 1 | 拆除工程 | 1、拆除内容，详见图纸。2、勘察现场及周边，建渣外运，运距及弃土场地自行考虑。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2 | 土石方 | 1、土壤类别：现场勘察，结合图纸2、挖土深度：满足设计要求3、包含场内转运及外运4、其他：满足文明施工及其他施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
|
| 3 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度级：MU10煤矸石实心砖，240\*115\*532、砂浆强度级：M10砌筑砂浆
 | m3 | 6.130 |  |  |
| 4 | 室内地坪恢复 | 1、地坪厚度：10cm碎石垫层，10cm砼面层2、混凝土强度等级：C25 | m2 | 62.720 |  |  |
| 5 | 地面瓷砖恢复 | 1、800\*800\*10地砖铺设2、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 62.720 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂找平 | m2 | 55.780 |  |  |
| 7 | 墙面装饰抹灰-硫酸钡水泥 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 20.910 |  |  |
| 8 | 墙面装饰抹灰-石膏砂浆 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 23.100 |  |  |
| 9 | 块料墙面 | 1、300\*600\*10墙砖粘贴2、20mm厚1:2水泥砂浆结合层 | m2 | 68.670 |  |  |
| 10 | 吊顶天棚 | 吊顶形式、吊杆规格、高度、复合板、面层：满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 11 | 墙面腻子涂料 | 1、乳胶漆底漆一遍面漆二遍2、满刮腻子二遍 | m2 | 10.040 |  |  |
| 12 | 天棚腻子涂料 | 1、乳胶漆底漆一遍面漆二遍2、满刮腻子二遍 | m2 | 9.290 |  |  |
| 13 | 铝合金隔断 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸2、铝合金材质：隔热铝型材3、玻璃品种、厚度：6钢化+12空气+6钢化 | 项 | 1.000  |  |  |
|
| 14 | 铝合金窗 -固定窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸2、窗材质：隔热铝型材3、玻璃品种、厚度：6钢化+12空气+6钢化 | m2 | 42.040 |  |  |
|
| 15 | 牙片室防护观察窗 | 1、详见图纸2、满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 16 | 牙片室防护门 | 1、详见图纸及图集2、满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 17 | 牙片室铅百叶排气扇 | 1、详见图纸及图集2、满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 18 | 不锈钢无菌传递窗 | 1、详见图纸及图集2、满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 19 | 精品实木门带套 | 满足设计及施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 20 | 钢质防火门 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 2.100 |  |  |
| 21 | 水电管线铺设 | 1、给水管件PPR40/32/25/202、排水管件UPVC110/75/503、线管JDG20/电线bv4/2.5/4、主线65钢管、配线4\*25+1\*165、含凿（压）槽/开孔，管材线材及铺设6、普通灯具，规格：600\*600格栅等7、照明开关8、插座9、现场勘察，结合图纸，满足设计及施工规范要求10、其他 | 项 | 1.000 |  |  |
|
|
| **浴室改造装饰工程** |
| 22 | 拆除工程 | 1、拆除内容，详见图纸。2、勘察现场及周边，建渣外运，运距及弃土场地自行考虑。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 23 | 土石方 | 1、土壤类别：现场勘察，结合图纸。2、挖土深度：满足设计要求3、包含场内转运及外运4、其他：满足文明施工及其他施工规范要求 | 项 | 1.000 |  |  |
|
| 24 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10煤矸石实心砖，240\*115\*532、砂浆强度级：M10砌筑砂浆 | m3 | 6.040 |  |  |
| 25 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂找平 | m2 | 226.710 |  |  |
| 26 | 墙面一般抹灰 | 聚合物砂浆6mm厚 | m2 | 226.170 |  |  |
| 27 | 地沟 | 满足设计及施工规范要求 | m3 | 2.370 |  |  |
| 28 | 零星项目一般抹灰 | 详见图纸 | m2 | 8.880 |  |  |
| 29 | 细石混凝土楼地面 | 1、60mm厚C15垫层2、20mm厚水泥砂浆3、50厚细石混凝土找坡 | m2 | 53.980 |  |  |
| 30 | 楼（地）面涂膜防水 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 230.550 |  |  |
| 31 | 块料墙面 | 1、300\*600\*10墙砖粘贴2、20mm厚1:2水泥砂浆结合层 | m2 | 169.120 |  |  |
| 32 | 块料楼地面 | 1、800\*800\*10地砖铺设2、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 53.980 |  |  |
| 33 | 吊顶天棚 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 53.980 |  |  |
| 34 | 满刮腻子 | 1、刮腻子遍数：满刮腻子二遍 | m2 | 53.980 |  |  |
| 35 | 抹灰面油漆 | 1、防霉乳胶漆底漆一遍面漆二遍2、满刮腻子二遍 | m2 | 53.980 |  |  |
| 36 | 断桥铝窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸2、窗材质：隔热铝型材3、玻璃品种、厚度：6钢化+12空气+6钢化4、设计及施工规范要求 | m2 | 1.440 |  |  |
|
| 37 | 防盗门 | 满足设计及施工规范要求 | m2 | 4.600 |  |  |
| 38 | 水电改造 | 1、给水管件PPR50/40/32/25/20；水表及水表井2、排水管件UPVC110/75/50；HDPE-300/700检查井3、线管JDG20/电线bv6/4/2.54、钢索架设主线4\*70+1\*355、配电箱：详见电施系统图6、含凿（压）槽/开孔，管材线材及铺设，洁具及安装，灯具及安装。7、现场勘察，结合图纸，满足设计及施工规范要求8、其他 | 项 | 1.000 |  |  |

**附件（三）**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件（四）**

**法定代表人授权委托书**

致：安徽相王医疗健康股份有限公司

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： （签字） 性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （盖章或签字）

法人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

被授权人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### 授权委托日期： 年 月 日

**附件（五）**

**承诺函**

致：安徽相王医疗健康股份有限公司

我公司充分了解本项目招标文件所有内容，承诺完全响应本项目招标公告和招标文件所有条款。如中标，保证按要求认真履约。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件（六）**

**服务承诺函**

致：安徽相王医疗健康股份有限公司

我公司充分了解本项目招标文件所有内容，服务承诺为 。如中标保证按承诺认真履约。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件（七）**

**质保承诺函**

致：安徽相王医疗健康股份有限公司

我公司充分了解本项目招标文件所有内容，质保承诺为 。如中标保证按承诺认真履约。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日