**安徽相王医疗健康股份有限公司消防管道更换项目**

**比价函**

**一、报价须知**

**供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 项目名称 | 安徽相王医疗健康股份有限公司消防管道更换 |
| 2 | 采购人 | 安徽相王医疗健康股份有限公司 |
| 3 | 采购范围（内容） | 详见采购要求 |
| 4 | 采购方式 | 公开比价 |
| 5 | 项目控制价 | 人民币6500元（大写陆仟伍佰元整） |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 🗹采购人自筹 □其他 |
| 7 | 比价有效期 | 30日历天（从比价截止之日算起）。 |
| 8 | 比价方法 | 最低价中标法 |
| 8 | 供应商资格 | 须具有合法有效的《营业执照》，《营业执照》经营范围内需涵盖消防工程项目；具有完成本项目相应能力。 |
| 9 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 10 | 现场踏勘 | 自行探勘现场 |
| 11 | 比价答疑会 | 不召开 |
| 12 | 比价保证金 | 无 |
| 13 | 联合体比价 | □允许 🗹不允许 |
| 14 | 比价文件 | 纸质比价文件正本一份，副本两份。比价文件分为资格标和商务标两部分，分开密封，在封面注明清楚。 |
| 15 | 比价文件递交方式及比价截止时间 | 见比价公告比价截止时间：2022年10月8日上午10：30 (北京时间) |
| 16 | 比价时间和地点 | 比价时间：2022年10月8日上午10：30 (北京时间)安徽相王医疗健康股份有限公司七号楼二楼会议室 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 18 | 合同签订时间与质量保证金 | 成交单位应于接到成交通知书后10日内与采购人签订合同与对应廉政合同，若无正当理由的视为自动放弃中标资格。质量保证金为合同价款的5%，在合同价款中预先扣留，质量保证金支付详见合同主要条款。 |
| 19 | 比价结果公示 | 比价结果在安徽皖北康复医院官网进行公示；公示内容包括比价项目名称、成交人名单、采购人和电话。 |
| 20 | 成交服务费 | 无 |
| 21 | 供应商提出疑问及答疑澄清的截止时间及方式 | 供应商如对比价函提出质疑，请在2022年10月2日上午11 时前以不署名的电子邮件形式发送至xwjkzbcg@126.com，采购人于2022年10月3日下午17 时前在安徽皖北康复医院官网予以公告答疑，逾期的质疑要求，概不受理，比价后不得对比价函的内容或条款提出质疑。 |

1. **供应商须知**

**1.项目概况**

安徽相王医疗健康股份有限公司计划在南区淮北市相山区淮海中路78号A-01号现对本单位部分消防管道予以更换。

**2.采购要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 响应单价（元） | 响应合价（元） |
| 1 | DN150消防镀锌主管道（壁厚达到4.5mm） | 2 | 根/6米 |  |  |
| 2 | dn165管骨、弯头及所需配件 | 4 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**注：1、**DN150消防镀锌主管道要求整根截装，不允许中间用连通件拼接，管道需刷防腐漆，且包裹防雨加厚保温棉12米。更换主配件质量均符合国标要求。

**2、**此管道为明暗双向接通市政管网的消防供水管，换管最高处6.5米:角度最大90°;最大贴合面100%;中间有贯穿管(不是整套更换)。

**3.报价要求**

报价采用固定价格方式，所有项目的报价均包含了供应商为完成该项内容的全部投入（包含税、费）和收益，即采购人应该支付的购买价格。

**4.报价函内容**

 4.1加盖供应商公章的响应报价，供应商自行密封。

4.2供应商营业执照，与联系方式

4.3主管道彩色图片。

**5.比价规则**

8.1本次比价，采用最低价中标法，实际参与（出价）的供应商数量少于3家，采用二次报价，根据第二次报价后的价格确定成交候选人；如果实际参与的供应商不足两家，采取洽商方式议定。

8.2参与报价的供应商，在规定时间内报价，根据报价金额从高到低进行排序，在报价相同的情况下，抽签确定排序。

 **三、合同主要条款**

一、物品价格：

（一）物品价格执行乙方比价价格。

（二）价格包括

1、物品生产成本、搬运、安装、调试、保温材料、人工、验收等所有投入和收益。

2、质保期内维护和损毁件的更换费用。

3、税费及满足服务要求的相关费用。

二、物品的安装与验收

合同签订**后10个自然日内**安装完毕，物品安装试运行一个月后各项性能指标均能达到**下列要求，**甲方采购主办部门、使用部门、财务人员等签署验收文件，物品被视为验收通过。

1、更换管道及连接口无渗漏；2、更换管道及连接口同现管道卡箍配套吻合；3、测试管网水压水流及末端压力符合要求（具体为：湿式报警阀组系统端压力在0.4MPa-0.5MPa区间；系统侧压力大于供水侧压力且压差在0.15MPa区间；稳压泵无自启、消防报警主机无监管现象）

三、物品款的支付

（一）物品经验收合格后支付至合同价款的95%，余款作为质量保证金。

**（三）乙方提供普通增值税发票。**

四、质量保证金的支付

质量保证金在物品一年质保期满，无遗留问题后一个月内无息支付。

五、质保期与售后服务

质保期为一年，质保期内出现非人为原因的故障或者配件损坏，由乙方免费更换、修理。维修人员需24小时内电话响应，72小时恢复使用功能。

六、违约责任

（一）乙方须按期完成安装。每拖延一天，交纳100元违约金，从质量保证金中扣除。当违约金达到合同价款的5％时，甲方有权终止合同，另选供货单位。

（二）乙方不能及时提供服务的，每逾期一次，质保期限延长30天。因乙方不能及时提供服务，甲方有权安排第三方进行处理，费用从质量保证金中扣除，大于质量保证金的甲方有权向乙方追偿。

（三）乙方提供物品为非全新物品或者与比价文件不符的，甲方拒付所有款项，履约保证金不予退还。因非全新物品或者与比价文件不符给甲方造成损失由乙方承担，乙方还应赔偿包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等费用。

七、解决纠纷方式

（一）由双方当事人协商解决；

（二）也可由当地市场监督管理部门调解；

（三）协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。