**安徽皖北康复医院高压氧舱机房设备保养项目询价函（二次）**

**一、项目名称：**安徽皖北康复医院高压氧舱机房设备保养

**二、项目内容：**高压氧舱机房设备保养

**三、项目控制总价：**1.3万元。

**四、投标人须知：**

（一）在中华人民共和国境内注册,有独立法人营业执照。

1. 投标人须在近两年内参与的项目中，没有因违规、违纪受到处

罚；投标人需要具备施工保养资质。施工人员具备高压氧舱机房维护

工作经验，同时具备压力容器操作证。

（三）具有独立承担民事责任的能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具有履行合同和专业技术的能力；

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

**（八）本次询价活动将采用最低价评标法，评标委员会按价格从**

**低到高推荐前2名，中标结果在皖北康复医院网站公告。如果报价单**

**位少于三家，电话通知报价单位进行比质比价（两家）或者与之进行**

**商业洽谈（一家），价低者中标。（电话询价和现场询价具有相同的**

**法律效力）。**

（九）服务商对本询价函报价，即表示已确认现场及资料并可全部按

我方要求完成，报价后不可撤回（如有违反将进入供应单位黑名单）；

（十）项目控制总价包含本项目的一切税费；

(十一） 本项目不接受联合体投标。

（十二）下列情况之一者为废标：

1、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

2、投标人的投标报价多于一个，且未指定以哪个为准；

3、投标文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）；

4、投标文件未按招标文件规定的格式和要求编制；

5、没有对招标文件提出的要求和条件作出响应的；

6、串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假

方式投标的；

7、评委会一致确认应属于废标的其它严重情况。

**五、服务要求**

**（一）空压机保养服务材料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料** | **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **项目特征** |
| 1 | 空滤 | 2 | 个 | 更换空滤且空滤型号要与空压机相匹配 |
| 2 | 油滤 | 2 | 个 | 更换油滤且油滤型号要与空压机相匹配 |
| 3 | 油分 | 2 | 个 | 更换油分且油分型号要与空压机相匹配 |
| 4 | 油 | 40 | 升 | 更换油 |

**（二）工期**

空压机维保服务需要在周六、周日2天内完成，以不影响高压氧舱的正常医疗服务为前提，具体施工日期由招标人通知。

**（三）服务内容**

1、按照原厂机房保养流程施工。使用原厂空压机保养耗材。因维保

工作所产生的问题，由施工单位负全责。

2、工作内容包括更换油滤、空滤、油分、油等耗材以及对两套螺杆空压机、两套油水分离器、两套压力罐、气水罐、氧气罐、压力管道等机房全部设备进行保养。空压机的型号为SCR40M-12.5。

3、另外由于空压机风道属后期加装，保养时需拆除空压机风道，保养完毕需装上风道，所以空压机保养需要包含空压机风道拆除安装。

**六、报价文件份数及装订要求**

（一）投标人应交送5份纸质投标文件，标有正本（1份），副本（4

份）。

（二）投标文件须盖投标人公章，并有法定代表人或委托代理人的签

名。

（三）投标文件的正、副本应密封包装，封口处贴封条并骑缝加盖公章。封面注明招标项目和招标单位、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。投标文件不按规定密封视为无效。

（四）投标文件须实质性响应招标文件的要求，实质性内容是指服务

内容、主要合同条款等，招标文件中要求的“投标文件编制内容”，

投标文件不得漏项，如有漏项，视为没有“实质性”响应招标文件。

（五）凡招标文件中有投标文件编制格式的部分，投标文件须按招标

文件规定的格式编制，不按规定格式填报的投标文件可能造成

无效投标。

（六）投标人应保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则

投标人必须承担由此引起的全部法律责任。

（七）若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人

负责。

（八）投标文件应包括以下内容，并按照以下顺序装订

1、投标报价函；附件（一）

2、法定代表人资格证明和法定代表人的授权委托书；

3、投标报价表；附件（二）

4、技术说明；

5、安装施工方案；

6、质量保证措施

7、投标人资格证明文件（包括投标人的营业执照、保养资质证明及

投标方认为与本次招标有关的证明等）；

8、售后服务承诺；

9、投标人认为需要表述的与本次招标有关的其它内容。

**七、价格组成**

投标价格包括

（一）两套螺杆空压机、两套油水分离器、两套压力罐、气水罐、氧气罐、压力管道等机房全部设备保养过程中产生的保养、调试、验收等人工费用以及需更换的空压机空滤、油滤、油分、油等各项耗材费用；

（二）空压机风道拆卸更换费用；

（三）税费。

**八、空压机的保养、调试以及验收**

（一）保养、调试

1、在合同规定的工期内，投标人应完成空压机保养服务要求所列全

部内容，保养结束后进行调试工作，并承担因此发生的一切费用。

2、保养、调试必须由投标人具备压力容器操作证的专业施工人员进行。

（二）验收

空压机保养在合同规定的工期内完工后，由投标人负责人员和招标人空压机主管部门、财务部门、经管部门现场共同验收，确认合格应在验收单据上共同签字确认。

**九、款项的结算与支付**

（一）结算

以招标人空压机主管部门和财务部门等共同签字确认的验收单据

为依据进行结算。

（二）支付

无预付款。空压机保养结束试运行、验收合格后支付至合同价款的70%。设备运行7天后无异常支付至合同价款的90%，剩余10%作为质量保证金，质保期届满后一个月内支付。

（三）支付方式：转账支付。

（四）投标人提供增值税专用发票或普通发票。

**十、质保期：**质保期为一年，质保期内，投标人对空压机保养、

更换部分进行免费包修。

**十一、售后服务**

提供售后服务承诺书，质保期为空压机保养服务经验收合格双方签字

后算起。质保期内空压机本次保养部分在运行中发生问题，维修人员

2小时响应，48小时内到达现场，提供免费服务。

**十二、违约责任**

（一）投标人须按期完成保养服务。每拖延一天，按300元交纳违

约金，从质量保证金中扣除。当违约金达到合同款的10％时，招标

人有权终止合同，另选保养单位。

（二）在质量保证期内，若空压机更换或保养部分出现运行故障等问题，投标人应在2小时内响应，48小时内到达现场并提供免费技术服务直至解决运行故障。若投标人不能及时提供服务，招标人将安排第三方进行处理，费用从质量保证金中扣除。

**十三、评标办法**

（一）开标

1、投标人参加开招标会议，参加会议的代表应携带身份证明文件以

及法定代表人授权委托书签名报道，以证明其出席。

1. 标书开封时，招标人当众宣读投标人名称、投标价格、供货日期。

产品技术性能等情况由投标人向在场评委陈述。

1. 开标后，招标人将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，

文件签署是否正确，投标文件是否响应招标文件的要求。

4、下列情况之一者招标方拒收投标文件：

4.1、投标文件未按招标文件要求密封；

4.2、投标文件送交时间已超过招标文件规定的投标截止时间；

（二）评标

1、评标工作由招标单位依法组建的评标委员会负责，评标委员会，

首先审查投标人资格文件，资格审查合格后，对具备实质响应的投标

文件进行评估和比较。

1. 评委评标独立进行，若评委不按招标文件规定的评标办法评分，

该评委的评分无效。评标过程中的审查、评比的有关资料，均属

保密，不得向投标方及其他无关人员透露。

1. 投标人不得企图向评委及招标方代表施加任何影响，否则将会导

致投标作废。

1. 评标的依据是招标文件和投标文件，评标委员会判断投标文件的

响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对于投标文件中描

述不清楚的部分，评委可请投标人口头或以书面文字的方式澄清，

但澄清不得改变投标文件的实质性内容。

1. 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通

过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6、评标委员会严格按照招标文件的要求进行公正评标。

7、本次评标采用最低价评标法，评标委员会按照价格从低到高依次

排序，推荐前2名为中标候选人。

（三）定标

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，报请院办公会确定中

标单位，公示结束后发出中标通知书。

**附件（一）投标报价函**

**投标报价函**

安徽皖北康复医院：

我们已全面研究了“安徽皖北康复医院高压氧舱机房设备保养项目询价文件”，并熟知招标文件的各项规定，我方同意按招标文件规定的全部条件投标。投标报价如下：

投标报价：人民币元 （价款大写）

我方一旦中标，将于收到中标通知书后的7个工作日内与贵方签订服务合同。

我方承诺，保证在合同规定的保养期限内完成保养服务。

我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。

本投标书在开标后的60日内均有效，在合同未签订前，将构成约束贵我双方的协议。

投标人公章

法定代表人：

委托代理人：

日期（年、月、日）

**说明：“投标报价函”是投标文件的重要组成部分，投标方须按招标文件给定格式和要求填写“投标报价函”；“投标报价函”装订在投标文件中。**

**附件（二）投标报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **投标报价/元** |
| **1** | 空压机风道拆卸费用 | **1** | **套** |  |
|  | 空压机风道安装费用 | **1** | **套** |
| **2** | 空滤及其更换费用 | **2** | **个** |  |
| **3** | 油滤及其更换费用 | **2** | **个** |
| **4** | 油分及其更换费用 | **2** | **个** |
| **5** | 油及其更换费用 | **40** | **升** |
|  | 合计金额/元 |  |  |  |

**说明：1、本表“投标报价”须与“投标报价函”中对应的“投标报**

**价”相同。**