**安徽相王医疗健康股份有限公司西区CT机房改造项目**

**比价函**

### 一、投标须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 安徽相王医疗健康股份有限公司西区CT机房改造 |
| 2 | 项目地点 | 安徽相王医疗健康股份有限公司本西区 |
| 3 | 招标内容 | 安徽相王医疗健康股份有限公司西区CT机房改造 |
| 4 | 采购方式 | 公开比价 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 控制价 | 控制价4万元 |
| 7 | 供应商资格 | 1.投标人须具备独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质2.提供相关防护材料的资料，产品需有国家权威检测机构出具的试验报告；3.供应商2019年11月1日以来具有本次投标类似业绩，且没有负面后果。 |
| 8 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 9 | 响应文件份数 | 纸质版正本一份，副本2份。电子版一份（U盘、光盘均可），电子版与纸质版需完全一致。投标文件分为资格标和商务标两部分，分开装订，分别用文件袋密封。在目录列明对应材料位置。 |
| 10 | 响应文件递交方式及递交截止时间 | 响应文件现场提交或寄送至安徽省淮北市相山北路3号安徽相王医疗健康股份有限公司。2022年12月14日下午3：00。 |
| 11 | 投标有效期 | 60日历日 |
| 12 | 踏勘现场 | 招标人不组织集中现场踏勘，供应商可自行进行踏勘 |
| 13 | 开标时间与地点 | 2022年12月14日下午3：00安徽相王医疗健康股份有限公司7号楼2楼会议室 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 15 | 评标办法 | 最低价评标法 |
| 16 | 投标保证金 | 无 |
| 17 | 履约保证金与合同签订时间 | 中标单位应于接到中标通知书后的7日内向采购人指定账户打入2000元作为履约保证金。在10日内与采购人签订合同与对应廉政合同。在合同未签订前，比价函与响应文件将构成约束双方的协议。若中标单位未在规定时间内缴纳履约保证金，并无正当理由的视为自动放弃中标资格。 |
| 18 | 报名方式与报名截止时间 | 采取网上报名，于2022年12月13日下午17：00前，将投标单位的营业执照影印件、单位联系方式通过电子邮件形式发送至安徽相王医疗健康股份有限公司邮箱 xwjkzbcg@126.com。 |
| 19 | 招标疑问提交时间和疑问答复时间 | 任何要求澄清招标文件的供应商均应在2022年12月10日上午11：00 之前以不署名的电子邮件形式发送至安徽相王医疗健康股份有限公司招标办邮箱xwjkzbcg@126.com采购人在2022年12月10日下午15：00 前在安徽皖北康复医院网站统一公告答疑。 |
| 20 | 友情提醒 | 供应商请戴口罩，扫安康码进入招标人单位和开标场所 |

### 二、投标须知

#### （一）总 则

**一、概况**

安徽相王医疗健康股份有限公司西区CT机房改造,在西区西侧CT机房楼上房间，原地面不动，直接在上面铺设3mm厚铅板，地面找平，铺设木龙骨，上面铺复合木地板用地板专钉固定。

**二、工程量清单**

详见招标文件附件（五）工程量清单报价书。

**三、投标费用**

供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

**四、供应商要求**

4.1投标人须具备独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质

4.2提供相关防护材料的资料，产品需有国家权威检测机构出具的试验报告；

4.3近三年具有本次投标类似业绩，且没有负面后果。

**五、报价要求**

5.1报价采用固定价格方式，所有项目的报价均包含了投标人为完成该项内容的全部投入（包含税费）和收益，即招标人应该支付的购买价格。除非合同另有规定，工程量清单中每项单价包含完成对应项目的人工、材料、机械、措施费用以及与此相关的所有税费、投入和利润。

5.2投标报价依据招标工程量清单并结合现场，投标人充分考虑施工安全、劳动保护和防疫安全等其他风险因素。

**六、下列情况之一者为废标：**

6.1供应商不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

6.2供应商的投标报价多于一个，且未指定以哪个为准；

6.3响应文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）；

6.4响应文件未按招标文件规定的格式和要求编制；

6.5没有对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

6.6串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

6.7评委会一致确认应属于废标的其它严重情况。

6.8纸质版报价单与电子版不一致的。

#### （二）响应文件的编制

##### 一、响应文件的组成

1.1投标报价函；附件（一）

1.2法定代表人身份证明书；附件（二）

1.3法定代表人的授权委托书；附件（三）

1.4承诺函；附件（四）

1.5已标价的工程量清单报价书；附件（五）

1.6供应商2019年11月1日以来具有本次投标类似业绩，提供合同复印件或者成交通知书，以合同签订时间为准，不接受供应商关联公司业绩；

1.7贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如企业法人经营执照、税务登记证等复印件并加盖公章；

1.8质量保证措施及投标方认为与本次招标有关的其他内容。

**二、响应文件装订要求**

2.1项目参与人应交送3份纸质项目参与文件，标有正本（1份），副本（2份）。电子版项目参与文件1份，电子版项目参与文件内容须与纸质项目参与文件完全相同。

2.2投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。响应文件一律不退，请贵单位自留底稿。

#### （三）开标

##### 一、开标

1.1招标人按规定的时间和地点公开开标。

1.2投标企业提供的材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，将不予退还投标保证金，取消投（中）标资格，并在发布招标文件的网站上公示。

1.3开标由招标方项目负责人主持，并按规定的程序进行。

#### （四）评标

#### 一、评标委员会与评标

1.1评标活动由评标委员会负责

评标委员会依法组成，评委随机选取，评委会推举一名组长。招标人招标管理人员和纪律检查人员全程监督，评标委员会对招标文件理解出现偏差或遗漏时，招标管理人员提醒和督促纠正，纪律检查人员负责评标工作秩序的维持。

1.2评标方法

评标由评标委员会负责，评标委员会首先进行资格审查，然后按照评标办法的规定进行评分。

1.3资格审查

（1）首先审查供应商的资格文件及标书，资料不全的为废标。

（2）对投标的主要技术指标和一般技术指标进行审查，审查不合格者为废标

（3）投标报价单没有按照要求格式填写的为废标。

1.4评标采用保密方式进行。

**1.5采用最低价评标法，**排序前两名的单位为中标候选单位，评标委员会首先对供应商进行资格符合性审查，按投标报价由低到高顺序排列，排序前两名的单位为中标候选单位；如果供应商不足三家，采用二次报价；如果供应商不足两家，采取洽商方式议定。

**二、中标人的确定**

招标人报请院领导集体确定，从评标委员会推荐的中标候选人中确定预中标人，进行不少于3个工作日的公示。

#### （五）合同主要条款

**一、合同期限与工期**

工期为10个日历天，开工时间以招标人批准的开工令为准。

**二、工程范围**

安徽相王医疗健康股份有限公司西区CT机房改造,在西区西侧CT机房楼上房间，原地面不动，直接在上面铺设3mm厚铅板，地面找平，铺设木龙骨，上面铺复合木地板用地板专钉固定。

**三、双方义务**

（一）招标人义务

1、负责提供施工用水水源和电源以及其施工产生的水耗、电耗费用；

2、按照本合同的约定及时结算和支付乙方工程款；

3、及时通知乙方履行质保期内维修整改义务。

（二）中标人义务和服务承诺

1、应按施工安全规范保证安全施工，对施工安全承担全部责任，对因乙方原因给甲方造成的损失承担赔偿责任；对中标人工作人员的安全负全责。

2、在施工期间因己方过错损坏原有建筑物应承担赔偿责任。

3、应及时清理因建设施工产生的垃圾，未及时清理的，甲方可以安排第三方清理，其费用从该项工程款中扣除。

4、及时向甲方递交结算资料。

5、所有的工程施工需要满足施工工艺要求及工程质量验收规范规定，能够通过相关部门的检测。

**四、合同价款**

采用固定价格，---元，包含人材机、措施费、税、费以及与完成对应工作所有投入和利润，施工垃圾外运，工程量误差±5%内不予调整（详见报价清单）。

**五、工程款支付与结算**

1、一次性支付工程款，根据竣工验收合格并通过相关部门的检测的工程总价款，支付工程款的95%，5%余款作为质保金，质保期满无相关问题后支付。

2、中标人凭借生效的结算书、增值税发票按照招标人财务规范流程办理付款。

**六、验收与结算**

（一）隐蔽工程验收

1、涉及环保和安全，前道施工被后道工序掩盖的项目，在后道施工工序进行前，承包人要在48小时前主动申请招标人主管部门和使用部门验收签字，未履行该手续视为未做。竣工验收之前发现的要求承包人返工，竣工验收或结算过程中发现的扣除该道工序的费用。

2、招标人主管部门和使用部门不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

（二）竣工验收

中标人完成施工合同约定内容并符合竣工验收条件后的3日内申请招标人主管部门组织验收，发包人组织参建各方进行工程验收并签字确认。

**七、保修期**

（一）质量保修期从工程验收合格开始计算，质保期内出现质量问题维修完工验收合格之日起重新计算。

（二）质保期限：项目整体质保为壹年。

（三）承包人在质量保修期按照合同约定承担工程质量保修责任。保修期期间若出现质量问题，承包人应按照承诺在\_\_\_\_\_日内维修，否则建设单位有权另行安排维修，所发生的费用从履约保证金中扣除，大于履约保证金的从应付工程款中扣除。

**八、履约保证金**

1. 缴纳

 履约保证金2000元，收到中标通知书后7日内打入发包人指定账户。

（二）退还

工程整体竣工验收合格并通过相关部门的检测合格后，综合评价履约情况，无相关问题后在一个月内无息返还。

**九、违约责任**

（一）未经发包人允许，承包人不得私自将工程分包，严禁转包。若发现承包人私自将工程分包或者转包的，发包人有权终止并解除合同，承包人需赔偿因此给发包人造成的一切损失。

（二）若由于承包人原因，致使工程停建或出现重大质量事故等违约行为，承包人应赔偿因此给发包人造成的一切损失。

（三）施工不及时或工期延误

1、由于承包人原因未能履行按承诺及时施工和质保期维修义务，每延误一次向发包人承担合同价款的千分之二违约金，该违约金从履约保证金中扣除，

2、工程质量不符合约定和行业规范的，承包人无条件返修直至符合合同约定的质量标准，修补后仍不能达到合格标准，不能交工，拆除后重新施工的，费用由承包人自理。

**十、解决纠纷方式**

双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**附件（一）**

**投标报价函**

安徽相王医疗健康股份有限公司：

我们已全面研究了“安徽相王医疗健康股份有限公司西区CT机房改造项目比价函”，并熟知比价函的各项规定，我方同意按比价函规定的全部条件投标。投标报价（含税）如下：

投标报价： 人民币元（大写 ）；

我方承诺，我方一旦中标，将于收到中标通知书后的30日内与贵方签订服务合同。如逾期不派代表签约。贵单位有权不予退还投标保证金，并视为我方自动放弃中标资格。

我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。

本投标书在开标后的30日内有效，在合同未签订前，本响应文件(与招标文件有抵触的内容除外)连同你单位的中标通知书将构成约束贵我双方的协议。

供应商(公章)：

法定代表人(签字) ：

联系人：

地 址： 邮 编：

电 话： 传 真：

开户银行： 帐 号：

纳税人识别号：

公司电子邮箱：

日 期： 年 月 日

**附件（二）**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件（三）**

**法定代表人授权委托书**

致：安徽相王医疗健康股份有限公司

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （项目名称）的投标，项目实施，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： （签字） 性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （盖章或签字）

法人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

被授权人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

授权委托日期： 年 月 日

**附件（四）**

**声明函**

我公司郑重声明，在经营活动中没有以下不良行为记录：

1、被人民法院列入失信被执行人的；

2、被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

供应商： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

时 间： 年 月 日

**附件（五）**

**工程量清单报价书**

（注：1.投标单价为固定单价，中标后不予调整，包含人材机、措施费、税、费以及与完成对应工作所有投入和利润，施工垃圾外运。2.工程量误差±5%内不予调整）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **项目特征描述** | **工程量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | 铺设铅板 | 1、材料：品牌，产品需有国家权威检测机构出具的试验报告；2、原地面不动，直接在上面铺设3mm厚铅板 | 43 | 平方米 |  |  |
| 2 | 铺设复合地板 | 1、材料：品牌，复合木地板，包含踢脚线和所有辅材2、地面找平，铺设木龙骨，上面铺复合木地板用地板专钉固定 | 63 | 平方米 |  |  |
| 3 | 其他 | 1、房间内物品在施工前搬运至指定位置，施工完成后，恢复原位。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |